山洋伺服电机 山洋步进 SANMOTION F3

引入成本低，振动特性与标准的5相电机驱动相似。结合了高精度，高精度和高性价比。

特点：

**1.振动和噪音性能可与标准的5相电机驱动相媲美。**

绕组的电流比可以通过与微步三相驱动器组合来调节。由于步进角可以细分，因此产生类似于5相步进电机的振动，并且优于2相步进电机。与5相步进电机相比，振动小，噪音低，成本低。而且，只需3根引线，就可以减少布线工作。

**2.标准规格符合国际安全标准**

标准SANMOTION F系列步进驱动器型号符合国际产品安全标准（UL标准）。

**3.选项**

提供多种选择，例如阻断电路和保护电源线免受过流影响的断路器，以及防止电源线噪声的噪声滤波器。此外，它们具有很高的通用性，可以使用各种可选电缆和连接器连接到其他产品。

**4.丰富的阵容支持产品开发**

SANMOTION F3标准产品系列包括8种型号，单轴和双轴类型，每种型号有42,50,56和60 mm平方尺寸。可以选择以适合应用。

​